Международный инспектор сварщик:

Инспектирование сварочного производства 

проводится в соответствие со стандартом EN 719

Международный инспектор сварщик – это лицо с правом контроля.

Его функции:

· Определяет влияние дефекта;

· Решает возможно ли оставить дефект или необходимо его удалить;

· Подготавливает отчеты по контролю;

· Оценивает предыдущие отчеты по контролю.

Инспекция – исследование проекта, продукции, услуг, технологии или установки. При этом проверяется или компетентно оценивается, соответствуют ли они определенным требованиям.

Инспекционная организация – это организация, которая проводит инспекцию и делает заключение. Инспекционные организации должны быть независимы, т. е. они не могут быть подвержены коммерческому, финансовому или другому влиянию, которое может помешать вынесению объективного решения.

Различают три вида инспекционных организаций:

А – оказывает услуги, как объективная третья сторона;

В – отдельная и компетентная часть организации, которая не занимается непосредственно с конструкцией, изготовлением, сбытом, строительством и т.п.. Она оказывает инспекционные услуги той организации, частью которой она является.

С – отдельная и компетентная часть организации, которая занимается непосредственно с конструкцией, изготовлением, сбытом, строительством и использованием продуктов производства, которые она инспектирует. Она оказывает инспекционные услуги другим организациям.

Инспектор по сварке квалифицируется по трем ступеням:

1 ступень

· Проводит работы, связанные с неразрушающим контролем по контрольным инструкциям под наблюдением персонала 2 или 3 ступени.

Должен выполнять следующие функции:

a) Настраивать приборы

b) Проводить неразрушающий контроль

c) Результаты контроля заносить в протокол и делать их оценку

При этом, он не несет ответственность ни за выбор применяемого способа контроля, ни за самостоятельную оценку результатов.

2 ступень

· Проводит работы, связанные с неразрушающим контролем по установленной или общепризнанной технологии и руководит ими.

Должен выполнять следующие функции:

a) Выбирать контрольную технику для применяемого способа контроля

b) Понимать нормы и спецификации неразрушающего контроля и переводить их в практические инструкции

c) Оценивать результаты контроля

d) Составлять письменные инструкции для контроля

e) Проводить все действия для 1 ступени и контролировать их

f) Руководить рабочим персоналом, квалифицированным ниже 2 ступени

g) Сводить воедино и документировать результаты контроля

3 ступень

· Руководит всеми работами, связанными с неразрушающим контролем.

Должен выполнять следующие функции:

a) Нести полную ответственность за оборудование и персонал

b) Применять технику и заменять ее

c) Толковать нормы, директивы, спецификации и описания методов

d) Определять для специального применения методы контроля и технику

e) Проводить все действия для 1 и 2 ступени и контролировать их

f) Руководить рабочим персоналом, квалифицированным ниже 3 ступени

